|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ** | |
| **Светодиодный светильник** | |
| **Светолюб-Торг-6005-40-2550** | |
| ТУ ЕГЛР.676711.001 (3461-001-03472320-2016) | |
| Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.HA46.B.02774/22 | |
| срок действия с 09.03.2022 по 08.03.2027 года | |
| **1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.** | |
| * 1. Светодиодный светильник Светолюб-Торг-6005-40-2550предназначен для торгового освещения, интерьера офисов и жилых помещений. | |
|  | |
| **2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.** | |
| Напряжение питания | ~ 110В-240В 50ГЦ |
| Потребляемая мощность | 30 Вт |
| Коэффициент мощности | > 0,95 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Яркость | 2550 Лм |
| CRI | > 80 |
| Пульсации светового потока | <0,3% |
| Рабочая температура | 0ºС +45ºС |
| Вес изделия в упаковке | 0,35 кг |
| Габаритные размеры | 510\*34\*40мм |
| Угол | 105, тип КСС:Д |
| Драйвер с проводом 3м , выводом под кнопку, с вилкой | есть |
| ООО «Светолюб» оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, параметры модели, ведущие к улучшению характеристик продукции.  **3.КОМПЛЕКТНОСТЬ.** | | | |
| 3.1. Светильник светодиодный Светолюб-Торг-6005-40-2550**-**1шт. | | | |
| 3.2. Паспорт на партию светильников-1шт. | | |
| 3.3. Упаковочная коробка на партию светильников в зависимости от варианта поставки. | | | |
| **4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.**  4.1. Транспортировка светильников осуществляется в заводской упаковке любым видом транспорта при условии защиты от атмосферных осадков и механических воздействий, приводящих к повреждениям.  4.2. Изделия допускают хранение стопками не более 10 упаковок на отапливаемых закрытых и сухих складах, исключающих воздействие на них влаги и различных агрессивных сред, на расстоянии не менее метра от отопительных приборов.  **5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.** | | | |
| 5.1. Монтаж и подключение светильника должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение электротехнических работ до 1000 В. | | | |
| 5.2. Корпус светильника должен быть обязательно заземлен через соответствующий провод. | | | |
| 5.3.Все работы по монтажу изделия должны проводиться при отключенном напряжении питания. | | | |
| 5.4. Не рекомендуется смотреть на включенный светильник с расстояния ближе 5 метров. Это может повредить зрению. | | | |
| 5.5. При эксплуатации в местах с высокой температурой окружающей среды радиатор светильника может нагреваться до 60 ºС.  5.6. Светильники при необходимости периодически протираются мягкой влажной тканью (светильник должен быть выключен). Другое обслуживание не требуется. | | | |
| **6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.** | | | |
| 6.1. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты продажи, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации. Гарантийному ремонту подлежат чистые изделия, не имеющие механических повреждений, при наличии этикетки с техническими характеристиками светильника. Неисправностью является падение яркости более чем на 20% за период эксплуатации или выход из строя более 20% светодиодной матрицы. Выход из строя 1- 2 сегментов матрицы не приводит к существенному снижению светового потока <3%, не отражается на ресурсе работы исправных светодиодов и не является неисправностью.  6.2. Запрещается разбирать и ремонтировать светильник Потребителем. | | | |
| 6.3. В случае обнаружения неисправности до истечения гарантийного срока следует обратиться в гарантийную мастерскую по адресу: Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей д. 2, здание 34 или по месту приобретения светильников. Тел. 8(985) 420-88-39. Сайт [www.svetolub.ru](http://www.svetolub.ru)  **7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.**  Светильник светодиодный Светолюб-Торг-6005-40-2550. Признан годным к эксплуатации и соответствует техническим условиям ТУ ЕГЛР.676711.001 (3461-001-03472320-2016).  Серийный номер/ дата изготовления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. Производителя    Штамп ОТК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата продажи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Продавец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.Продавца  Изготовитель: ООО «Светолюб» 141981 Московская обл., г.Дубна, ул. Приборостроителей д.2, здание 34  Тел. 8(985)420-88-39, 8(985)420-89-21 | | | |